Ausschreibungstexte zur Planungshilfe
1. DIN18533 - W1-E und W3-E
1.1- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton oder Mauerwerk mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser), bestehend aus:
- Futterrohr mit Klebe-/Anschweißflansch zur Anbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
1.2- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton oder Mauerwerk mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser), bestehend aus:
 - Überstehendes Futterrohr zum hohlkehlenartigen Anarbeiten der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB), passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
1.3- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton oder Mauerwerk mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser), bestehend aus:
- Manschette oder Flanschplatte zur Einbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
1.4- Bodendurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Bodenplatte aus Beton oder Mauerwerk mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W3-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser), bestehend aus:
- Futterrohr mit Klebe-/Anschweißflansch zur Anbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung

2. DIN18533 – W2-E
2.1- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2-E (drückendes Wasser), bestehend aus:
- Futterrohr mit Fest- und Losflansch zur Anbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung in nicht geteilter Ausführung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
2.2- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2-E (drückendes Wasser), bestehend aus:
- Kernbohrung zur Aufnahme einer Ringraumdichtung mit integriertem Fest- und Losflansch zur Anbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30 mit integriertem Fest- und Losflansch
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter Ausführung
2.3- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2-E (drückendes Wasser), bestehend aus:
- Vorwandkonstruktion mit Fest- und Losflansch zur Anbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
2.4- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Wand aus Beton mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (drückendes Wasser bis 3 m), bestehend aus:
Kernbohrung passend zur Dimension der Hauseinführung
Hauseinführung mit Dichtflansch mit einer Breite ≥ 30 mm und integrierter Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter Ausführung

2.5- Bodendurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Bodenplatte aus Beton mit Außenabdichtung nach DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2-E (drückendes Wasser), bestehend aus:
- Futterrohr mit Fest- und Losflansch zur Anbindung der Gebäudeabdichtung, passend zur Dimension der Ringraumdichtung in nicht geteilter Ausführung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung

3. WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
3.1- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Ortbeton- oder Fertigbetonwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
3.2- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 40
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
3.3- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand mit innenliegender Wärmedämmung aus
WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtungen
- Zwei Ringraumdichtungen nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
3.4- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Ortbeton- oder Fertigbetonwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung

3.5- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
3.6- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand mit innenliegender Wärmedämmung aus
WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
3.7- Bodendurchführung
Gebäudeeinführung (Schrägdurchführung) von Rohren/Kabeln
Bodenplatte aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
3.8- Bodendurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Bodenplatte aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 2
Wassereinwirkung Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 20
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung

4. WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
4.1- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Ortbeton- oder Fertigbetonwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.2- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 60
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.3- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand mit innenliegender Wärmedämmung aus
WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtungen
- Zwei Ringraumdichtungen nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.4- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Ortbeton- oder Fertigbetonwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.5- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.6- Wanddurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Doppel-/Elementwand mit innenliegender Wärmedämmung aus
WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.7- Bodendurchführung
Gebäudeeinführung (Schrägdurchführung) von Rohren/Kabeln
Bodenplatte aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Kernbohrung passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung
4.8- Bodendurchführung
Gebäudeeinführung von Rohren/Kabeln
Bodenplatte aus WU-Beton – Beanspruchungsklasse 1
Wassereinwirkung drückendes Wasser, bestehend aus:
- Futterrohr passend zur Dimension der Ringraumdichtung
- Ringraumdichtung nach FHRK-Standard 30
für ( ) Rohr(e)/Kabel des Typs ( ) mit einem Außendurchmesser von ( ) mm
in nicht geteilter / geteilter Ausführung